|  |
| --- |
| **Informacijski list proizvoda**Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2013 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona |
|  | **Parametar** | **Parametar ili vrijednost i preciznost** | **Jedini- ca** |
| 1. | Ime ili zaštitni znak dobavljača. | Tesla |  |
|  | Adresa dobavljača. | - |  |
| 2. | Identifikacijska oznaka modela | 32S635SHS |  |
| 3. | Razred energetske učinkovitosti za standardni dina- mički raspon (SDR) | E |  |
| 4. | Snaga u uključenom stanju za SDR | 26,0 | W |
| 5. | Razred energetske učinkovitosti za veliki dinamički raspon (HDR) | G |  |
| 6. | Snaga u uključenom stanju za HDR, ako postoji | 46,0  | W |
| 7. | Snaga u stanju isključenosti, ako je primjenjivo | nije primjenjivo | W |
| 8. | Snaga u stanju pripravnosti, ako je primjenjivo | 0,5 | W |
| 9. | Snaga u umreženom stanju pripravnosti, ako je pri- mjenjivo | 1,0 | W |
| 10. | Kategorija elektroničkog zaslona | Televizor |  |
| 11. | Omjer stranica | 16 | : | 9 |  |
| 12. | Razlučivost zaslona | 1 366 | x | 768 | pixels |
| 13. | Dijagonala zaslona | 80,0 | cm |
| 14. | Dijagonala zaslona | 32 | inča |
| 15. | Vidljivo područje zaslona | 27,3 | dm² |
| 16. | Korištena tehnologija panela | LED LCD |  |
| 17. | Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna | Ne |  |
| 18. | Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan | Ne |  |
| 19. | Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan | Ne |  |
| 20. | Učestalost osvježavanja slike (zadano) | 60 | Hz |
| 21. | Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softve- ra i ugrađenog softvera uređaja (od datuma završet- ka stavljanja na tržište) | 3 | (u go- dina- ma) |
| 22. | Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (od datuma završetka stavljanja na tržište) | 3 | (u go- dina- ma) |
| 23. | Minimalna zajamčena podrška za proizvod | 3 | (u go- dina- ma) |
|  | Minimalno trajanje općeg jamstva koje nudi dobav- ljač | 3 | (u go- dina- ma) |
| 24. | Vrsta napajanja | Unutarnje |  |
| 25. | Vanjsko napajanje (nenormirano, priloženo uz proizvod) |
| *i* | - |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *ii* | Ulazni napon | - | V |
| *iii* | Izlazni napon | - | V |
| 26. | Vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod, drugo, prikladno napajanje) |
| *i* | - |  |
| *ii* | Potreban izlazni napon | - | V |
| *iii* | Potrebna jakost struje (minimum) | - | A |
| *iv* | Potrebna frekvencija struje | - | Hz |